**CMT-OVEAN- 008测试协议**

1. 通讯方式：蓝牙串口 (PORT:1101)
2. 注意：ANC无线调试总是打开（ANC无线开关指令暂时不支持）
3. MIC TEST指令：
   1. 测试主MIC (Talk)：

系统发送：00 92 02 00 50 01

耳机返回：00 92 03 00 50 01 00

* 1. 测试L\_FF MIC：

系统发送：00 92 02 00 50 02

耳机返回：00 92 03 00 50 02 00

3.3测试R\_FF MIC:

系统发送：00 92 02 00 50 03

耳机返回：00 92 03 00 50 03 00

3.4测试L\_FB MIC：

系统发送：00 92 02 00 50 04

耳机返回：00 92 03 00 50 04 00

3.5测试R\_FB MIC：

系统发送：00 92 02 00 50 05

耳机返回：00 92 03 00 50 05 00

3.6复位MIC：

系统发送：00 92 02 00 50 06

耳机返回：00 92 03 00 50 06 00

1. ANC TEST指令：
   1. ANC MODE 1: (ANC Mode)

系统发送：00 92 02 00 51 01

耳机返回：00 92 03 00 51 01 00

* 1. ANC MODE 2: (Awareness Mode)

系统发送：00 92 02 00 51 02

耳机返回：00 92 03 00 51 02 00

4.3 ANC OFF: (ALL Mode Off)

系统发送：00 92 02 00 51 03

耳机返回：00 92 03 00 51 03 00

1. 其它function指令

5.1 关机指令:

系统发送：00 92 02 00 52 01

耳机返回：00 92 03 00 52 01 00

5.2 断开蓝牙指令:

系统发送：00 92 02 00 52 02

耳机返回：00 92 03 00 52 02 00

5.3 ANC无线调试使能开指令:

系统发送：00 92 02 00 52 03

耳机返回：00 92 03 00 52 03 00

5.4 ANC无线调试使能关指令:

系统发送：00 92 02 00 52 04

耳机返回：00 92 03 00 52 04 00

5.5 获取”软件版本号”指令:

系统发送：00 92 02 00 52 05


耳机返回：当前的软件版本字符串 (例: 0.2.0)

5.6 获取”软件编译时间”指令:


系统发送：00 92 02 00 52 06

耳机返回：当前软件编译时间字符串 (例: Aug 18 2023 14:18:25)

指令说明：



BES SPP command code:



命令解析说明：

指令: 00 92 01 00 01

00 92 -------🡪uint16\_t cmdcode (0x9200)

01 00 -------🡪uint16\_t paramLen (0x0001)

01 -------🡪uint8\_t param[] (0x01)

回复: 00 92 02 00 01 00

00 92 -----🡪uint16\_t cmdcode (0x9200)

02 00 -----🡪uint16\_t paramLen (0x0002)

01 ------🡪uint8\_t param[] (0x01)

00 ------🡪uint8\_t response\_status (0x00) [ 0x00: Success; 0x01: Invalid; 0x06:Failed ]